TYÖSELITYSMALLI

Etäluettava HYDROLINK Go -vedenmittausjärjestelmä

Jokaiseen huoneistoon asennetaan langattomat etäluettavat vesimittarit sekä kylmälle, että lämpimälle vedelle. Vesimittarit voidaan lukea joko suoraan mittarista, huoneistonäytöltä tai toimitukseen sisältyvällä kannettavalla tietokoneella.

Laitteisto

Vesimittarit

B Meters HYDRODIGIT-TX DN15/110mm kylmävesimittari langattomalla lähettimellä

LVI 4418 028

B Meters HYDRODIGIT-TX DN15/110mm lämminvesimittari langattomalla lähettimellä

LVI 4438 036

Luentapaketti

Kannettava tietokonen WM-bus / vastaanottimella sekä luentaohjelmisto

LVI 4482 620

Huoneistonäytöt

WAD-4 Langaton huoneistonäyttö

LVI 4482 624

Vastuualueet

Rakennusurakoitsijalle kuuluvat tehtävät

* Vastaa huoneistoihin asennettavien vesimittarien huoltoluukkujen tekemisestä

LVI-urakoitsijalle kuuluvat tehtävät

* Laitteiston hankinta kokonaisuudessaan ja asennustöiden aikataulutus
* Vesimittarien asentaminen LVI-suunnitelmien ja vesimittariluettelon mukaisesti putkiston huuhtelun jälkeen
* Asennusten tarkastus ja vesimittarien juoksutustestit

Käyttöönotto

* Laitteet toimitetaan täysin käyttövalmiina. Luentalaitteen mukana toimitetaan luentaohjeet.